附件 3

辽宁省 2024年适老化改造建议清单

类别	序号	改造内容	改造要求

布局与通行优化

1

高差消除	对室内存在高差的台阶、门槛等进行坡 道改造，帮助老年人通行，若无法设置 坡道，也可设置扶手等辅助设施。

2

防滑处理	地面铺设材料更换为防滑地砖（地板、 地胶），若不同房间采用不同防滑材料， 衔接处应保证平滑过渡，防止老人摔倒。
3	防撞措施	对墙角、桌角、窗角等易划伤、磕伤部 位加装防撞条等防撞措施。

4

安装扶手	在坐便器、淋浴区、床边、高差等对老 人行动有影响的地方加装扶手，方便老 人行动。

居室与家具配置	1	床头照明	增加床头照明设施或床头开关，方便老 人起居。

2	沙发座椅	配备适合老人使用的沙发、座椅，应座 面较硬且配有扶手。
3	餐桌茶几	餐桌茶几应确保圆角较大，防止划伤磕 碰。

4

储物衣柜	衣柜可采用水平移门或其它方便老人开 关的柜门，内部配备感应灯与可升降杆， 方便老人取物。

厨房与卫生间改造

1

台面高度	灶具、洗菜池、洗脸池等台面高度与尺 寸应以老人身高和使用情况合理改造， 下方应留出空间方便老人乘坐轮椅。
2	干湿分离	卫生间做好干湿分离，增加沐浴空间， 避免地面积水。

3

燃气灶台	灶台应方便点火、调节火力，具备熄火 保护功能，并在灶台设置局部照明，方 便老人操作。

安全与紧急救助

1

紧急呼叫装置	在床头、沙发、卫生间坐便器、淋浴间 等老人易发生紧急情况的地方设置紧急 呼叫装置，老人发生意外情况时可及时 呼叫。

2	烟雾报警装置	安装烟雾报警装置，发生浓烟、火灾等 意外及时提示老人并报警。

3	燃气报警装置	检测燃气浓度，并配备紧急切断装置， 防止发生煤气安全事故并及时报警。

4

积水报警装置	在厨房、水管等处设置积水报警装置， 发生溢水意外时及时提示老人并报警。

智能与辅助装置	1	沐浴椅	方便老人洗澡，防止老人在沐浴时摔倒。
2	感应夜灯	在卧室、卫生间可安装感应夜灯，方便 老人起夜。

3

全屋开关	在房门、床头设置全屋照明开关，方便 老人对全屋照明进行控制，避免过多移 动。